上三层数据

帧尾

源MAC 目标MAC 类型

帧头：14字节

源MAC：6字节

目标MAC：6字节

类型：2字节 识别上层协议，为上层提供服务。0x0800 IP协议、0x0806 ARP协议

帧尾：4字节 校验前面的值

MAC地址：也叫物理地址，是全球唯一。长度：48位、6字节

上三层数据：MTU（最大传输单元）

各个国家的MTU值不一样，我国的MTU值为1500字节

最长的帧1518字节。